{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["調査結果"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1904","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"調査結果","index":0,"n_rows":58,"n_cols":24,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,19,1,20],[0,16,2,16],[0,17,2,17],[0,18,0,23],[0,0,2,0],[0,1,0,15],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地点番号","現地調査",{"$nulls":14},"調査グループ","備考","潮位補正"]
[null,"地名","北緯",null,null,"東経",null,null,"年/月/日","時刻","測定高","津波高","汀線からの","測定対象","根拠","信頼度*2",null,null,"測定時の","最大波発生日時（予想）",null,"最大波発生時（予想）","潮位補正の","潮位補正後の高さ"]
[null,null,"度","分","秒","度","分","秒",null,null," a (m)","の種類*1","測定距離 (m)",{"$nulls":5},"潮位 b (cm)","年/月/日","時刻","の潮位 c (cm)","参照地点","a+b-c (m)"]
["Iw6","岩手県宮古市臨港通2,\n道の駅みなとオアシス.タラソテラピー館",39,38,20.3,141,58,11.1,"2015-04-10","17:18:00",10.775,"Ｒ",null,"みなとオアシスは1階のガラスはすべて壊れていたが2階のガラスはすべて残っていた．2階ベランダの手すりまでの高さは 6.79 m．\n建物の屋根まで水没したという証言あり。証言による津波来襲時刻は地震後約３０分。これより１５時１６分を来襲時刻とし、来襲時天文潮汐を－0.47ｍとする。この値を今回測定各点に流用する。みなとオアシスのベランダから建物上端までの高さ3.985mを加えた．再接近岸壁点は39度38分19.6秒、141度58分10.8秒","証言","B","東大地震研","みなとオアシスは1階のガラスはすべて壊れていたが2階のガラスはすべて残っていた．2階ベランダの手すりまでの高さは 6.79 m．\n建物の屋根まで水没したという証言あり。証言による津波来襲時刻は地震後約３０分。これより１５時１６分を来襲時刻とし、来襲時天文潮汐を－0.47ｍとする。この値を今回測定各点に流用する。みなとオアシスのベランダから建物上端までの高さ3.985mを加えた．再接近岸壁点は39度38分19.6秒、141度58分10.8秒",-0.14,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",11.105]
["Iw7","岩手県宮古市崎山・女遊戸（おなっぺ）海岸、南側斜面１",39,41,35.7,141,57,9.37,"2015-04-11",8.35,25.56,"Ｒ",null,"測定起点は女遊漁港岸壁面（測定時1.33ｍ。トータルステーションは堤防面に置いたがその標高はMSL7.859m（測定時潮位補正済み）。","雑草流跡、堆積物","B","東大地震研","測定起点は女遊漁港岸壁面（測定時1.33ｍ。トータルステーションは堤防面に置いたがその標高はMSL7.859m（測定時潮位補正済み）。",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",25.99]
["Iw8","岩手県宮古市崎山・女遊戸南側斜面２",39,41,22.5,141,57,56.2,"2015-04-11","08:35:00",20.11,"Ｒ",null,"海岸付近の崖","雑草流跡、堆積物","B","東大地震研","海岸付近の崖",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",20.62]
["Iw9","岩手県宮古市崎山・女遊戸南側斜面３",39,41,24.2,141,57,53.3,"2015-04-11","08:35:00",17.163,"Ｒ",null,"海岸付近の崖","雑草流跡、堆積物","B","東大地震研","海岸付近の崖",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",17.673]
["Iw10","岩手県宮古市崎山・女遊戸栽培漁業センター鉄製階段",39,41,29,141,57,48.4,"2015-04-11","08:35:00",12.12,"Ｒ",null,"栽培漁業センターの鉄製階段面の堆積物。海側建物の外壁破壊の高さと符合する。","階段上の堆積物","B","東大地震研","栽培漁業センターの鉄製階段面の堆積物。海側建物の外壁破壊の高さと符合する。",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",12.63]
["Iw11","岩手県宮古市崎山・女遊戸貴船神社参道",39,41,32.9,141,57,37.7,"2015-04-11","08:35:00",14.633,"Ｒ",null,"貴船神社鳥居と越え、神社への参道の途中に漂流物の堆積限界あり。ヘルメット漂着。","漂着物","Ａ","東大地震研","貴船神社鳥居と越え、神社への参道の途中に漂流物の堆積限界あり。ヘルメット漂着。",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",15.143]
["Iw12","岩手県宮古市崎山・女遊戸・北側岸。道路際",39,41,31,141,57,52.3,"2015-04-11","08:35:00",14.298,"Ｒ",null,"女遊戸、谷北岸道路際","雑草流跡、堆積物","B","東大地震研","女遊戸、谷北岸道路際",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",14.808]
["Iw13","岩手県宮古市田老・野原・田老漁港JF塔",39,44,6,141,58,40,"2015-04-11","11:29:00",14.92,"Ｒ",null,"海岸付近のJF塔の外洋面。壁面破損は最上階に達している。プリズム使用せず直接反射レーザー測定。測定起点岸壁端点は39度44分7.9秒、141度58分35.0秒","JF塔外壁の破損部上端","C","東大地震研","海岸付近のJF塔の外洋面。壁面破損は最上階に達している。プリズム使用せず直接反射レーザー測定。測定起点岸壁端点は39度44分7.9秒、141度58分35.0秒",-0.52,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",14.87]
["Iw14","岩手県宮古市田老・野原・田老観光ホテル",39,44,17,141,58,33,"2015-04-11","11:29:00",14.92,"Ｒ",null,"田老観光ホテル.プリズム使用せず直接反射レーザー測定。","窓面遠望","C","東大地震研","田老観光ホテル.プリズム使用せず直接反射レーザー測定。",-0.52,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",14.87]
["Iw15","岩手県宮古市田老町和野、田老から海南沿いに真崎に行く海岸県道の海岸接近部分。通行止め部分。",39,44,37.5,141,59,6.4,"2015-04-11","12:35:00",35.4,"Ｒ",null,"斜面上の１点。汀線上の起点は39度44分39.7秒、141度59分16.2秒","漂着物堆積","B","東大地震研","斜面上の１点。汀線上の起点は39度44分39.7秒、141度59分16.2秒",-0.65,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",35.22]
["Iw16","岩手県宮古市田老町和野・真崎南斜面第２谷",39,45,4.1,141,59,30.9,"2015-04-11","15:05:00",30.921,"Ｒ",null,"真崎南側斜面第２谷。最接近汀線点は39459.0秒、141度59分32.8秒","漂着物堆積","B","東大地震研","真崎南側斜面第２谷。最接近汀線点は39459.0秒、141度59分32.8秒",-0.64,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",30.751]
["Iw17","岩手県宮古市田老町和野・真崎谷奥道路分岐点背後斜面",39,45,2.9,141,59,14.2,"2015-04-11","15:05:00",27.596,"Ｒ",null,"真崎道路分岐背後","漂着物堆積","B","東大地震研","真崎道路分岐背後",-0.64,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",27.426]
["Iw18","岩手県宮古市田老町水沢、水沢漁港取り付き道路最終屈曲部の手前",39,47,58.1,141,58,54.5,"2015-04-11","17:06:00",23.84,"Ｒ",null,"道路上漂流物小堆積。漁港岸壁端が起点、39度47分58.7秒、141度59分03.6秒","道路面上の小堆積物","Ａ","東大地震研","道路上漂流物小堆積。漁港岸壁端が起点、39度47分58.7秒、141度59分03.6秒",-0.35,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",23.96]
["Iw19","岩手県宮古市田老町水沢、水沢漁港谷奥堰堤付近南斜面",39,47,53.4,141,58,49.5,"2015-04-11","17:06:00",25.16,"Ｒ",null,null,"漂着物堆積","B","東大地震研",null,-0.35,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",25.28]
["Iw20","岩手県宮古市田老町摂待星山、田老第三中学グラウンド",39,48,46.6,141,57,50.7,"2015-04-11","17:50:00",9.956,"Ｒ",null,"田老第三中学のグラウンドに薄く浸水。グラウンド面を遡上高とする。摂待水準点15.9mを起点として測定。TP0mはMSLの13.3cm上方にある、今回の地震によりこの付近の地盤は約30ｃｍ沈下した、津波来襲時天文潮汐は-0.47ｍであった。この３つの数値を差し引いて正味津波高さを算出した。","グラウンド面の塩結晶痕跡","B","東大地震研","田老第三中学のグラウンドに薄く浸水。グラウンド面を遡上高とする。摂待水準点15.9mを起点として測定。TP0mはMSLの13.3cm上方にある、今回の地震によりこの付近の地盤は約30ｃｍ沈下した、津波来襲時天文潮汐は-0.47ｍであった。この３つの数値を差し引いて正味津波高さを算出した。","三角点起点TP値につき無意味","2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",9.593]
["Iw21","岩手県岩泉町小本・茂師漁港背後の崖階段",39,49,54.6,141,58,42,"2015-04-12","09:20:00",23.986,"Ｒ",null,"茂師漁港背後の岩の崖面の階段脇の痕跡、岸壁縁（1.02ｍ）測定起点は北緯39度49分53.3秒、東経141度58分44.0秒","堆積物、雑草流跡","Ａ","東大地震研","茂師漁港背後の岩の崖面の階段脇の痕跡、岸壁縁（1.02ｍ）測定起点は北緯39度49分53.3秒、東経141度58分44.0秒",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",24.496]
["Iw22","岩手県岩泉町小本・茂師漁港南岸背後崖面",39,49,51.3,141,58,39.3,"2015-04-12","09:20:00",23.07,"Ｒ",null,"茂師漁港小成川南岸側背後急斜面","雑草流跡、堆積物","Ａ","東大地震研","茂師漁港小成川南岸側背後急斜面",0.04,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",23.58]
["Iw23","岩手県岩泉町小本町小本・小本堤防南側斜面上",39,50,47.7,141,58,20.6,"2015-04-12","11:15:00",20.219,"Ｒ",null,"海岸付近の崖..測定起点は小本川河口付近の39度50分47.8秒、141度58分28.4秒","雑草流跡、堆積物","B","東大地震研","海岸付近の崖..測定起点は小本川河口付近の39度50分47.8秒、141度58分28.4秒",-0.3,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",20.389]
["Iw24","岩手県岩泉町小本町小本・小本川南岸住宅区・住宅壁面水位痕跡",39,50,44.8,141,58,9.9,"2015-04-12","12:20:00",5.451,"Ｒ",null,"南岸の家のwater mark","水位痕跡","Ａ","東大地震研","南岸の家のwater mark",-0.45,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",5.471]
["Iw25","岩手県岩泉町小本電柱配電盤",39,50,55.3,141,58,0,"2015-04-12","12:32:00",5.645,"Ｒ",null,"北岸の配電盤のwater mark。測定起点は河口付近中州汀線、39度51分04.2秒、141度58分18.6秒","水位痕跡","Ａ","東大地震研","北岸の配電盤のwater mark。測定起点は河口付近中州汀線、39度51分04.2秒、141度58分18.6秒",-0.48,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",5.635]
["Iw26","岩手県岩泉町小本・小本温泉壁面痕跡",39,50,53.2,141,57,58.7,"2015-04-12","12:32:00",6.941,"Ｒ",null,"北岸の家（小本温泉）のwater mark","水位痕跡","Ａ","東大地震研","北岸の家（小本温泉）のwater mark",-0.48,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",6.931]
["Iw27","岩手県岩泉町小本・小本漁港北道路背後斜面上",39,51,8.3,141,58,0.1,"2015-04-12","12:32:00",10.371,"Ｒ",null,"北岸林の中","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","北岸林の中",-0.48,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",10.361]
["Iw28","岩手県岩泉町小本中野・小本中学校扉ガラス面",39,51,1.5,141,57,55,"2015-04-12","12:32:00",6.563,"Ｒ",null,"北岸中学校の扉ガラス面。敷地上66cm。測定時間13時58分５０秒。","水位痕跡","Ａ","東大地震研","北岸中学校の扉ガラス面。敷地上66cm。測定時間13時58分５０秒。",-0.48,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",6.553]
["Iw29","岩手県田野畑村島越・早野鶴喜氏宅庭面",39,54,53.6,141,56,22,"2015-04-12","15:41:00",22.222,"Ｒ",null,"早野鶴喜さん宅（丘の上の無事な2軒の東側の家）。測定時間は15時06分41秒。起点は漁港岸壁（１．６５ｍ）39度55分1.5秒、141度56秒29.5秒","植生枯、流跡、証言","A","東大地震研","早野鶴喜さん宅（丘の上の無事な2軒の東側の家）。測定時間は15時06分41秒。起点は漁港岸壁（１．６５ｍ）39度55分1.5秒、141度56秒29.5秒",-0.62,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.072]
["Iw30","岩手県田野畑村島越、三陸鉄道第二島越トンネル（北側）海側脇斜面痕跡",39,55,1.3,141,56,24.1,"2015-04-12","15:41:00",20.079,"Ｒ",null,"トンネル脇海側斜面に階段あり。階段脇の植生痕跡。測定時間は15時26分36秒。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","トンネル脇海側斜面に階段あり。階段脇の植生痕跡。測定時間は15時26分36秒。",-0.62,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",19.947]
["Iw31","岩手県田野畑村平井賀・大沢氏宅",39,56,4,141,56,15.1,"2015-04-12","17:55:00",17.453,"Ｒ",null,"大沢氏宅,１７時００分測定。測定起点は平井賀漁港、岸壁面（+1.46ｍ）39度56分00.9秒、141度56分21.9秒","証言","A","東大地震研","大沢氏宅,１７時００分測定。測定起点は平井賀漁港、岸壁面（+1.46ｍ）39度56分00.9秒、141度56分21.9秒",-0.39,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",17.533]
["Iw32","岩手県田野畑村平井賀、三陸鉄道田野畑駅南側電柱",39,55,57.8,141,56,6.7,"2015-04-12","17:55:00",18.965,"Ｒ",null,"電柱のテープ。消防署員が水位の目印に貼り付けていった。１７時20分測定。","消防署員のテープ、流跡痕跡","B","東大地震研","電柱のテープ。消防署員が水位の目印に貼り付けていった。１７時20分測定。",-0.39,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",19.045]
["Iw33","岩手県田野畑村熊野神社下住宅",39,56,2.2,141,56,11.2,"2015-04-12","17:55:00",16.45,"Ｒ",null,"熊野神社下住宅。17時37分測定。","枯れ草痕跡、物干支柱の転倒、ややはっきりしない","C","東大地震研","熊野神社下住宅。17時37分測定。",-0.39,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",16.53]
["Iw34","岩手県宮古市田老町摂待・摂待海岸、北岸斜面",39,48,50.3,141,58,55.7,"2015-04-13","08:55:00",21.19,"Ｒ",null,"海岸沿いの崖。あわび養殖場あり。測定起点の岸壁（1.17m)は39度48分48.0秒、141度59分1.7秒","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","海岸沿いの崖。あわび養殖場あり。測定起点の岸壁（1.17m)は39度48分48.0秒、141度59分1.7秒",0.13,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",21.79]
["Iw35","岩手県宮古市田老町摂待・摂待海岸堰堤北側崖面",39,48,49.1,141,58,50.7,"2015-04-13","08:55:00",27.321,"Ｒ",null,"海岸沿いの崖。なお、堰堤の上面は12.932m(MSL)。青色鋼鉄製のゲートは、約３００～600ｍ内陸の水田に３片に分裂して漂着。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","海岸沿いの崖。なお、堰堤の上面は12.932m(MSL)。青色鋼鉄製のゲートは、約３００～600ｍ内陸の水田に３片に分裂して漂着。",0.13,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",27.921]
["Iw36","岩手県宮古市田老町摂待・摂待海岸堰堤北側金属網を透過した海水流によるゴミの付着",39,48,49,141,58,49,"2015-04-13","08:55:00",21.77,"Ｒ",null,"金属網目に付着したゴミ","透過海水による金属網付着物","B","東大地震研","金属網目に付着したゴミ",0.13,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.37]
["Iw37","岩手県岩泉村小本・茂師水準点付近斜面A点",39,49,48.4,141,58,29.1,"4月13日（TP)","TP",22.047,"Ｒ",null,"水準点そばの遡上.TPはMSLの0.133m上方にある。今回の地震でこのあたりの地盤は約３０cm沈下している、津波来襲時は-0.47ｃｍ天文潮位が低かった。以上３点を考慮して津波による正味の水位上昇量を算出した。１０時３４分測定。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","水準点そばの遡上MSL0mはTP0mの0.133m上方にある。今回の地震でこのあたりの地盤は約３０cm沈下している、津波来襲時は-0.47ｃｍ天文潮位が低かった。以上３点を考慮して津波による正味の水位上昇量を算出した。１０時３４分測定。","水準点基準につき無意味","2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.084]
["Iw38","岩手県岩泉村小本・茂師水準点付近斜面B点",39,49,48.7,141,58,27.6,"4月13日（TP)","TP",22.137,"Ｒ",null,"同上。１０時55分測定。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","同上。１０時55分測定。","水準点基準につき無意味","2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.174]
["Iw39","岩手県田野畑村羅賀・集落南端斜面上",39,56,15.6,141,56,18.5,"2015-04-13","12:43:00",27.655,"Ｒ",null,"崖の遡上限界。漁港岸壁（高さ１．５９ｍ）を起点39度56分19.6秒、１４１度56分25.4秒。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","崖の遡上限界。漁港岸壁（高さ１．５９ｍ）を起点39度56分19.6秒、１４１度56分25.4秒。",-0.3,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",27.825]
["Iw40","岩手県田野畑村羅賀・津波石",39,56,15,141,56,14.3,"2015-04-13","12:43:00",24.345,"Ｒ",null,"津波石。浸水限界線は明治三陸津波による大きい方の津波石の所を通っている。12時04分測定","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","津波石。浸水限界線は明治三陸津波による大きい方の津波石の所を通っている。12時04分測定",-0.3,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",24.515]
["Iw41","岩手県田野畑村羅賀・下坂弘次宅玄関前敷地面",39,56,19.8,141,56,15.9,"2015-04-13","12:43:00",22.76,"Ｒ",null,"下坂弘次様宅玄関前敷地面まで浸水した。　12時14分測定。","証言　","A","東大地震研","下坂弘次様宅玄関前敷地面まで浸水した。　12時14分測定。",-0.3,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.93]
["Iw42","岩手県田野畑村羅賀・中島みい子氏（屋号いたや）海岸側壁面",39,56,21.7,141,56,19.7,"2015-04-13","12:43:00",23.723,"Ｒ",null,"中島みいこ様宅。家屋海岸側壁面敷地から６６cm海水上昇","証言、痕跡","A","東大地震研","中島みいこ様宅。家屋海岸側壁面敷地から６６cm海水上昇",-0.3,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",23.893]
["Iw43","岩手県田野畑村明戸北側道路脇",39,56,54.3,141,56,31.3,"2015-04-13","13:38:00",19.209,"Ｒ",null,"北岸。測定は１４時０３分。起点となった汀線は39度56分34.3秒、141度56分34.9秒。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","北岸。測定は１４時０３分。起点となった汀線は39度56分34.3秒、141度56分34.9秒。",-0.6,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",19.079]
["Iw44","岩手県田野畑村明戸南側レストランひらいが海荘前",39,56,36.2,141,56,30.8,"2015-04-13","13:38:00",22.617,"Ｒ",null,"南岸、ひらいが海荘レストラン前道路脇。１４時15分測定。","植物流跡","A","東大地震研","南岸、ひらいが海荘レストラン前道路脇。１４時15分測定。",-0.6,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",22.487]
["Iw45","岩手県普代村大田名部港防潮堤階段A（不確実）",40,0,31.9,141,54,20.7,"2015-04-13","15:37:00",12.566,"Ｒ",null,"堤防横の階段（上）。起点岸壁は４０度０分34.5秒、141度５４分24.5秒","堆積物あるも不確実","C","東大地震研","堤防横の階段（上）。起点岸壁は４０度０分34.5秒、141度５４分24.5秒",-0.58,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",12.456]
["Iw46","岩手県普代村大田名部港防潮堤階段B",40,0,31.8,141,54,20.8,"2015-04-13","15:37:00",10.751,"Ｒ",null,"堤防横の階段（下：確実）","階段脇植え込みの堆積物","B","東大地震研","堤防横の階段（下：確実）",-0.58,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",10.641]
["Iw47","岩手県普代村大田名部港おおた美容室北側壁面",40,0,34,141,54,18.8,"2015-04-13","15:37:00",9.018,"Ｒ",null,"おおた美容院Water Mark。地上2.2ｍ。測定時間15時29分","水位痕跡","A","東大地震研","おおた美容院Water Mark。地上2.2ｍ。測定時間15時29分",-0.58,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",8.908]
["Iw48","岩手県普代村大田名部港魚市場カンバン漢字下から２０㎝",40,0,36,141,54,21,"2015-04-13","15:37:00",8.5,"Ｒ",null,"市場の大カンバンの漢字の下部の１画のところでカンバンが折れ曲がっている","カンバンの折れ曲がり","B","東大地震研","市場の大カンバンの漢字の下部の１画のところでカンバンが折れ曲がっている",-0.58,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",8.39]
["Iw49","岩手県野田村・野田漁港",40,6,58.4,141,49,50,"2015-04-13","17:20:00",18.873,"Ｒ",null,"海沿いの崖の階段の右手斜面。これより下部で手すりの折れあり。岸壁（２．０２ｍ）起点は４０度06分54.0秒、141度４９分54.7秒","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","海沿いの崖の階段の右手斜面。これより下部で手すりの折れあり。岸壁（２．０２ｍ）起点は４０度06分54.0秒、141度４９分54.7秒",-0.31,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",19.033]
["Iw50","岩手県野田村・野田漁港",40,7,1.2,141,49,51.7,"2015-04-13","17:20:00",23.138,"Ｒ",null,"海沿いの崖（参考値）","堆積物、雑草流跡植生","C","東大地震研","海沿いの崖（参考値）",-0.31,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",23.298]
["Iw51","岩手県普代村大田名部港",40,7,1.1,141,49,52.6,"2015-04-13","17:20:00",16.726,"Ｒ",null,"海沿いの崖（がれきのトップ）","瓦礫堆積","B","東大地震研","海沿いの崖（がれきのトップ）",-0.31,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",16.886]
["Iw52","野田玉川",40,4,56.5,141,49,45,"2015-04-13","18:08:00",26.683,"Ｒ",null,"野田玉川駅プラットホームの下の雑草流跡。測定時間は18時21分。起点は玉川漁港岸壁(1.66ｍ）40度０４分52.8秒、141度49秒51.7秒。","雑草流跡","B","東大地震研","野田玉川駅プラットホームの下の雑草流跡。測定時間は18時21分。起点は玉川漁港岸壁(1.66ｍ）40度０４分52.8秒、141度49秒51.7秒。",-0.52,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",26.633]
["Iw53","岩手県宮古市崎山町松月・北側斜面峰線",39,42,3.9,141,58,5.6,"2015-04-14","08:18:00",30.874,"Ｒ",null,"北側の崖。測定時間は８時３分24秒。汀線測定起点は39度42分03.０秒、141度58分18.3秒","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","北側の崖。測定時間は８時３分24秒。汀線測定起点は39度42分03.０秒、141度58分18.3秒",0.08,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",31.424]
["Iw54","岩手県宮古市崎山町松月・南側斜面谷線",39,41,58.1,141,58,9.7,"2015-04-14","08:18:00",27.457,"Ｒ",null,"南側斜面の谷。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","南側斜面の谷。",0.08,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",28.007]
["Iw55","岩手県宮古市崎山町松月・南側斜面",39,42,0.8,141,57,57.7,"2015-04-14","08:18:00",28.155,"Ｒ",null,"南側の斜面。","植生痕跡、堆積物","B","東大地震研","南側の斜面。",0.08,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",28.705]
["Iw56","岩手県宮古市鍬ケ崎下町１・七滝湯東隣",39,38,46,141,58,1.8,"2015-04-14","10:46:00",7.65,"Ｒ",null,"七滝湯の隣の家のWater Mark","水位痕跡","A","東大地震研","七滝湯の隣の家のWater Mark",0.07,"2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古",8.19]
["Iw57","岩手県宮古市新川町1,宮古市役所の東隣",39,38,28.9,141,57,18.8,"2011-04-14",null,3.35,"I",null,"小松パートナーWater mark、敷地面上の高さ","水位痕跡","A","東大地震研","小松パートナーWater mark、敷地面上の高さ","地上冠水厚さ","2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古"]
["Iw58","岩手県宮古市新川町1,宮古市役所敷地内",39,38,30.3,141,57,28.2,"2011-04-14",null,4,"I",null,"文化財倉庫のwater mark、敷地面上の高さ","水位痕跡","A","東大地震研","文化財倉庫のwater mark、敷地面上の高さ","地上冠水厚さ","2011-03-11","15:16:00",-0.47,"宮古"]
[{"$nulls":16},"　","測定者：都司嘉宣、佐竹健治、石辺岳男、西山昭仁",null,"　"," "," "," "]
[{"$nulls":16},"　",null,null,"　",null,null," "]