{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["調査結果"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1904","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"調査結果","index":0,"n_rows":49,"n_cols":24,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,19,1,20],[0,16,2,16],[0,17,2,17],[0,18,0,23],[0,0,2,0],[0,1,0,15],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地点番号","現地調査",{"$nulls":14},"調査グループ","備考","潮位補正"]
[null,"地名","北緯",null,null,"東経",null,null,"年/月/日","時刻","測定高","津波高","汀線からの","測定対象","根拠","信頼度*2",null,null,"測定時の","最大波発生日時（予想）",null,"最大波発生時（予想）","潮位補正の","潮位補正後の高さ"]
[null,null,"度","分","秒","度","分","秒",null,null," a (m)","の種類*1","測定距離 (m)",{"$nulls":5},"潮位 b (m)","年/月/日","時刻","の潮位 c (m)","参照地点","a+b-c (m)"]
["I-産01","茨城県鹿嶋市鹿島港（北港）",{"$nulls":6},"2011-03-12",null,null,"I",null,"民家の壁","浸水線","A","産総研","地面から痕跡までの高さは0.28～0.37 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産02","茨城県鹿嶋市鹿島港（北港）",35,55,56.36,140,39,17.568,"2011-03-12",null,null,"I",null,"カシマ金物センターの壁","浸水線+住民の証言","A","産総研","地面から痕跡までの高さは0.3～0.4 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産03","茨城県鹿嶋市鹿島港（北港）",35,55,58.36,140,39,8.55,"2011-03-12",null,null,"I",null,"踏切近くの金網","金網に引っかかったデブリの上限","A","産総研","地面から痕跡までの高さは1.50 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産04","茨城県鹿嶋市鹿島港（北港）",35,55,55.88,140,39,1.02,"2011-03-12",null,null,"I",null,"港運送倉庫の壁","浸水線","A","産総研","地面から痕跡までの高さは1.76 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産05","茨城県神栖市鹿島港（北港）",35,55,44.17,140,38,51.52,"2011-03-12",null,null,"I",null,"潮来工機のゲート","浸水線","A","産総研","地面から痕跡までの高さは1.56 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産06","茨城県神栖市日川浜",35,52,4.92,140,44,21.49,"2011-03-12",null,null,"I",null,"浜に通ずる道沿いの壁","浸水線","A","産総研","地面から痕跡までの高さは1.18 m。距離の測定は省略し、GPS記録のみ"]
["I-産07","茨城県神栖市日川浜",35,50,9.1,140,45,48.8,"2011-03-12",null,"7.5～10.5","I",null,"日川浜に残る砂浜","砂に残された津波の跡。","B","産総研","測定高は近くの独票点の標高値を参考にした標高値である。距離の測定は省略し、GPS記録のみ。平均で標高約7.5 mの砂丘を越流。最大で標高約10.5 mまで到達。"]
["R-産01","茨城県神栖市シーサイドパーク",35,47,20.7,140,48,2.2,"2011-03-12",null,null,"R",null,"シーサイドパーク周辺の砂浜","砂浜に残る津波の跡。","A","産総研","仮ベンチマークからの高さは-3.8 m。仮ベンチマークの位置は、35°47′20.3″N、140°48′01.6″"]
["I-産08","茨城県東茨城郡大洗町大洗港",36,18,29.96,140,34,7.41,"2011-03-14","15:29:00",4.8,"I",null,"アウトレットの店の壁","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日15:29の海面上の高さ。地面からは1.44 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["I-産09","茨城県東茨城郡大洗町大洗港",36,18,29.67,140,34,2.91,"2011-03-14","15:29:00",4.4,"I",null,"アウトレットのゲート","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日15:29の海面上の高さ。地面からは1.04 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["I-産10","茨城県東茨城郡大洗町大洗港",36,18,25.65,140,34,2.85,"2011-03-14","15:29:00",4.7,"I",null,"大洗マリーナの壁","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日15:29の海面上の高さ。地面からは1.50 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["R-産02","茨城県ひたちなか市那珂湊",36,20,35.51,140,35,43.05,"2011-03-14",null,null,"R",null,"那珂湊の民家前の道路","目撃証言と泥の分布","A","産総研・建研1","浸水限界の位置を測定"]
["I-産11","茨城県ひたちなか市那珂湊",36,20,31.92,140,35,45.85,"2011-03-14","17:20:00",3.6,"I",null,"店の壁","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日17:20の海面上の高さ。地面からは1.27 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["I-産12","茨城県ひたちなか市那珂湊",36,20,31.22,140,35,44.48,"2011-03-14","17:20:00",3.3,"I",null,"高田商店のガレージ","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日17:20の海面上の高さ。地面からは1.02 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["I-産13","茨城県ひたちなか市那珂湊",36,20,29.62,140,35,43.16,"2011-03-14","17:20:00",3.6,"I",null,"民家の壁","浸水線","A","産総研・建研1","測定高は2011年3月13日17:20の海面上の高さ。地面からは1.32 m。（浸水時刻が不明なため潮位補正せず）"]
["I-産14","茨城県日立市久慈町",36,29,40.6,140,36,43.3,"2011-03-14","14:15:00",null,"I",null,"病院の壁","浸水線","A","産総研・建研2","地面から痕跡までの高さは0.56ｍ．病院から道路にはスロープがあり，後日再測量が必要．距離の測定は省略し，GPS記録のみ"]
["I-産15","茨城県日立市久慈町",36,29,40.7,140,36,42.3,"2011-03-14","14:15:00",null,"I",null,"店の壁","浸水線","A","産総研・建研2","地面から痕跡までの高さは0.82ｍ．距離の測定は省略し，GPS記録のみ"]
["Ｒ-産03","茨城県日立市久慈町",36,29,40.5,140,36,40.3,"2011-03-14","14:15:00",null,"R",null,"久慈町の民家前の道路","目撃証言","B","産総研・建研2","浸水限界の位置をGPSで記録"]
["I-産16","茨城県日立市久慈町",36,29,45.1,140,36,51.3,"2011-03-14","14:29:00",null,"I",null,"自動販売機","浸水線","A","産総研・建研2","地面から痕跡までの高さは1.32ｍ．自動販売機から道路まではスロープがあり，後日再測量が必要．距離の測定は省略し，GPS記録のみ"]
["Ｒ-産04","茨城県日立市十王町",36,41,24.9,140,42,46.5,"2011-03-14","16:16:00",null,"R",null,"ホンダカーディーラーの横","泥の分布","A","産総研・建研2","国道6号線からの高さは-0.37ｍ"]
["I-産17","茨城県高萩市高浜町",36,41,58.6,140,43,4.4,"2011-03-14","15:41:00",null,"I",null,"堤防","堤防を越えて浸水した跡．デブリの分布から堤防を越えた海水は大きく浸水しなかった模様","A","産総研・建研2","地面と堤防の比高は2.07ｍ．距離の測定は省略し，GPS記録のみ"]
[]
["*1 津波高の種類",{"$nulls":15},"氏　名","所　属"]
["　　R: 遡上高",{"$nulls":15},"産総研グループ"]
["　　I: 浸水深",{"$nulls":15},"○宍倉正展","産業技術総合研究所"]
["　　P: 港内津波高（港湾において，岸壁は越えてはいないが明確に高さが分かる津波）",{"$nulls":15},"藤原治","産業技術総合研究所"]
["　　W: 微弱な津波（常時波浪との判別が不可能な微弱な津波）",{"$nulls":15},"澤井祐紀","産業技術総合研究所"]
["*2 信頼度の判断基準",{"$nulls":15},"行谷佑一","産業技術総合研究所"]
["　　A: 信頼度大なるもの。痕跡明瞭にして，測量誤差最も小なるもの。"]
["　　B: 信頼度中なるもの。痕跡不明につき，聞き込みにより，周囲の状況から信頼ある水位を知るもの。測量誤差小。",{"$nulls":15},"産総研・建研1グループ"]
["　　C: 信頼度小なるもの。その他砂浜などで異常に波がはい上がったと思われるもの，あるいは測点が海辺より離れ測量誤差が大なるもの。",{"$nulls":15},"○行谷佑一","産業技術総合研究所"]
["　　D: 信頼度極小なるもの。高潮，台風などの影響で痕跡が重複し，不明瞭なもの，等。",{"$nulls":15},"小松原純子","産業技術総合研究所"]
[{"$nulls":16},"奥田泰雄","建築研究所"]
[]
[{"$nulls":16},"産総研・建研2グループ"]
[{"$nulls":16},"○澤井祐紀","産業技術総合研究所"]
[{"$nulls":16},"宮下由香里","産業技術総合研究所"]
[{"$nulls":16},"楮原京子","産業技術総合研究所"]
[{"$nulls":16},"藤井雄士郎","建築研究所"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":16},"※代表者の氏名に◯を付ける．"]